Прибор для пристрелки оптических прицелов.

Инструкция к прибору для пристрелки оптических прицелов.

Прибор для пристрелки оптических прицелов может использоваться для преднастройки винтовок и пистолетов с любым оптическим прицелом.

Внимание: Убедитесь в том, что ружьё не заряжено, а затвор открыт. При использовании всегда соблюдайте технику безопасности.

|  |  |
| --- | --- |
| Изображение 1   1. Вставьте соответствующий штифт концом с насечкой в гнездо дальномера.   Закрепите зажимный винт, используя большой и указательный пальцы.  Не используйте плоскогубцы или другие инструменты. (Изображение 1) |  |
| Изображение 2   1. Вставьте другой конец штифта в ствол до упора. (Изображение 2) |  |
| Изображение 3   1. Посмотрите через прицел винтовки или пистолета. Если сетка дальномера выглядит скошенной, то поверните дальномер так, чтобы его горизонтальные и вертикальные линии совпадали с сеткой прицела. (Изображение 3) |  |
| Изображение 4   1. При необходимости отрегулируйте горизонтальный и подъемный винты так, чтобы отцентрировать прицельную сетку по осевой схеме. Каждый квадрат сетки равен 4 дюймам на 100 ярдов. (Изображение 4) |  |

1. Снимите штифт со ствола.

ВНИМАНИЕ: Не стреляйте боевыми или даже холостыми патронами со вставленным штифтом.   
Заслонка может привести к поломке оружия и серьёзным травмам у вас и стоящих рядом людей.

1. В установленном диапазоне или другой безопасной области завершите установку с помощью живого огня.

Примечание: Рекомендуется использовать защиту для глаз и для ушей.